1. számú melléklet

A WIFI4EU pályázattal kapcsolatos egyéb műszaki információk

Tiszaújváros Város Önkormányzata Tiszaújváros belterületén kettő helyszínen tervezi megvalósítani Az EURÓPAI BIZOTTSÁG Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség „*PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A TRANSZEURÓPAI TÁVKÖZLŐ HÁLÓZATOK TERÜLETÉN MŰKÖDŐ EURÓPAI HÁLÓZATFINANSZÍROZÁSI ESZKÖZ KERETÉBEN”* Az internetkapcsolat előmozdítása a helyi közösségekben: WiFi4EU (WiFi4EU-2018-1) számú felhívásának megfelelő hálózatok kialakítását.

Helyszínek:

1. Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (Tiszaújváros, Bethlen G. út 11-13.)

A Rendelőintézet rendeléseire várakozók számára ingyenes wifi biztosítása. A WiFi4EU-2018-1pályázat 9.2.2 pontja alapján 6 db beltéri AP elhelyezése.

Földszint: 3 db.

Emelet: 3 db.

1. Tiszaújváros, Városház tér.

A városi nagyrendezvények vendégei számára kültéri wifi biztosítása.

A WiFi4EU-2018-1pályázat 9.2.2 pontja alapján 6 db kültéri AP elhelyezése.

A felszerelésre kerülő AP-k összekapcsolását, felhordó hálózatát csak vezetékes technológiával oldhatja meg a nyertes ajánlattevő. WIFI mesh/repeater eszközök használata nem engedélyezett.

**Az Ajánlatkérő biztosítja:**


* A wifi hálózat részére a Polgármesteri Hivatal épületében (földszinti optikai elosztó) RACK szekrényt, szünetmentes hálózatot,
* a Rendelőintézet és a hivatali földszinti optikai elosztó között optikai gigabites kapcsolatot,
* a Városház téren található – zöldterületen álló –, az Ajánlatkérő tulajdonában lévő közvilágítási/kamera oszlopokat az AP-k elhelyezésére.

**A nyertes ajánlattevő biztosítja:**

* A rendelőintézeti AP-k részére
  + a legközelebbi erősáramú vételezési helytől erősáramú kábelezés kiépítését,
  + a rendelőintézeti optikai elosztó szekrényig gyengeáramú kábelezés kiépítését.
* A Városház tér körül elhelyezett AP-k részére
  + a tér körül kiépített erősáramú vételezési pontoktól meglévő nyomvonalon erősáramú betáplálás biztosítása,
  + az AP-któl gyengeáramú kábelezés kiépítése a hivatali földszinti optikai központig.
* A WiFi4EU-2018-1 pályázatban meghatározott műszaki tartalom megvalósításához szükséges hardver/szoftver komponenseket.

1. helyszín: Városház tér


Az AP-k elhelyezése a nyertes ajánlattevő javaslata alapján történik.




1. helyszín: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet

Az AP-k elhelyezése a nyertes ajánlattevő javaslata alapján történik.


1. földszint




1. 1. emelet



1. Régi szárny, földszint



1. Régi szárny, 1. emelet



A képek nagy méretben: 

A nyertes ajánlattevő a helyszínekre javasolt AP számokban változtatást javasolhat a kívánt műszaki tartalom eléréshez, de ez a javaslat feleljen meg az EU felhívás 6.2.2. pontjának.

**Üzemeltetés**

A nyertes ajánlattevő a WIFI hálózat üzemeltetését elvállalja és biztosítja az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtási Ügynöksége által (INEA) az Ajánlatkérőnek küldött megerősítő üzenet követően 3 évig.

Az üzemeltetés ideje alatt az WIFI infrastruktúrával biztosítja a felhívásban meghatározott műszaki követelményeket megvalósulását.